[bookmark: _GoBack]Перечень нормативных актов, регламентирующих содержание детского спортивного и игрового оборудования:

ГОСТ Р ЕН 1177-2006. Покрытия игровой площадки ударопоглощающие. Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р ИСО/МЭК 50-2002. Безопасность детей и стандарты. Общие требования
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
ГОСТ 2.201-80. Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 2224-93. Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия
ГОСТ 3241-91. Канаты стальные. Технические условия
ГОСТ 3916.1-96. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 3916.2-96. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия
ГОСТ 19191-73. Талрепы с автоматическим стопорением. Технические условия
ГОСТ 20022.0-93. Защита древесины. Параметры защищенности
ГОСТ 20022.2-80. Защита древесины. Классификация
ГОСТ 27751-88. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету
ГОСТ 30055-93. Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия
ГОСТ 30188-97. Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. Технические условия
ГОСТ 30441-97 (ИСО 3076-84). Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т(8). Технические условия
ОК 012-93. Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (Классификатор ЕСКД).


 ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования" 
3.3. регулярный визуальный осмотр: Проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.
3.4. функциональный осмотр: Детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.
3.5. ежегодный основной осмотр: Проверка, выполняемая с периодичностью в 12 мес. с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.
3.6. консервация: Комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок.
3.7. эксплуатант: Общество, организация, корпорация, объединение или частное лицо с соответствующими полномочиями и ответственностью за эксплуатацию оборудования.
3.8. эксплуатация: Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).
4.  Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами.
4.1. Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей. 

Примечание - Например, если безопасная установка оборудования не завершена, ударопоглощающее покрытие не выполнено, или техническое обслуживание не может обеспечить безопасность.

5. Документация, предоставляемая изготовителем (поставщиком)
5.1. Изготовитель (поставщик) предоставляет паспорт на оборудование по ГОСТ 2.601 на русском языке, а также, при необходимости, на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.
5.2. Паспорт предоставляют на комплекс оборудования или на оборудование, которое может быть установлено отдельно и использовано как самостоятельная единица (детский игровой комплекс либо отдельно стоящие горку, качели, карусели, качалку и т.п.).
5.2 Паспорт предоставляют на комплекс оборудования или на оборудование, которое может быть установлено отдельно и использовано как самостоятельная единица (детский игровой комплекс либо отдельно стоящие горка, качели, карусели, качалка и т. п.). 
Примечание - На оборудование, которое не может быть установлено отдельно и использовано как самостоятельная единица (пристраиваемые горки, лестницы и т. п.), паспорт не предоставляют. Для такого оборудования необходима лишь запись в разделе "Комплектность" паспорта на игровой комплекс, в составе которого монтируется это оборудование. 
5.3 Паспорт, по крайней мере, должен содержать следующее: 
- основные сведения об оборудовании; 
- основные технические данные; 
- комплектность; 
- свидетельство о приемке; 
- свидетельство о консервации; 
- свидетельство об упаковке; 
- гарантийные обязательства; 
- рекламации; 
- сведения о хранении; 
- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации; 
- учет неисправностей при эксплуатации; 
- учет технического обслуживания; 
- сведения о ремонте; 
- инструкцию по монтажу; 
- правила безопасной эксплуатации; 
- инструкцию по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации; 
- инструкцию по осмотрам, обслуживанию и ремонтам оборудования; 
- особые отметки; 
- размеры зоны приземления.
5.3.1 Инструкция по монтажу должна, по крайней мере, содержать следующее: 
- размеры минимального пространства для размещения оборудования и безопасные расстояния от оборудования до поверхности игровой площадки; 
- порядок монтажа (подробную инструкцию по монтажу и установке); 
- необходимые обозначения, облегчающие сборку (например метки на сборочных частях оборудования и подробные инструкции); 
- перечень необходимых специальных приспособлений и инструментов для монтажа (подъемных устройств, шаблонов, калибров, лекал и т.п.), мер предосторожности при монтаже и установке; 
- значения крутящего момента (при необходимости); 
- размеры участка для установки оборудования каждого вида; 
- ориентацию оборудования и его элементов в целях защиты его от влияния климатических условий (солнца, ветра); 
- требования к фундаменту, описание конструкции и размещения фундамента, требования к анкерному креплению; 
- описание особенностей ландшафта для обеспечения безопасной эксплуатации; 
- высоту свободного падения (для выбора ударопоглощающего покрытия); 
- требование окраски или специальной пропитки оборудования или его элементов; 
- требование удаления монтажного инструмента и приспособлений перед вводом оборудования в эксплуатацию. 
5.3.2 Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации и осмотрам, обслуживанию и ремонту оборудования должны, по крайней мере, содержать следующее: 
- чертежи, схемы, диаграммы и т.п., необходимые для осмотров, проверки и ремонта оборудования; 
- рекомендации по регулярности осмотров и обслуживания с учетом используемых материалов, условий эксплуатации, уровня вандализма, срока службы оборудования и т.п.; 
- указание узлов и деталей конструкции, требующих смазки, подтягивания болтов, натяжения канатов и т. п.; 
- указание дополнительных мер, применяемых в период обкатки и регулирования оборудования; 
- требования к специальной обработке оборудования или его элементов (при необходимости); 
- требование изготовления заменяемых элементов и деталей по техническим условиям изготовителя; 
- требование к обслуживанию ударопоглощающих покрытий игровой площадки, например уровню сыпучих материалов.
6.3. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца). 
Контроль технического состояния оборудования включает:
- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.
6.4.1 По результатам ежегодного основного осмотра составляют акт. 
Пример акта ежегодного основного осмотра - см. приложение А. 
6.4.2 Регулярный визуальный осмотр 
Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования). 
Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации. 
Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра. 
Пример графика ежедневного визуального осмотра - см. приложение Б. 
6.4.3 Функциональный осмотр 
Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования. 
Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1-3 мес в соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования. 
6.4.4 Примеры визуального и функционального осмотров - см. приложение В .
6.4.5 Ежегодный основной осмотр 
Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью не более одного раза в 12 мес. 
В ходе ежегодного основного осмотра определяют: 
- наличие гниения деревянных элементов; 
- наличие коррозии металлических элементов; 
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования. 
Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования. 
Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.
6.5.2 При составлении графика учитывают: 
- инструкцию изготовителя; 
- климатические условия, от которых может зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах. 
В графике перечисляют оборудование и элементы оборудования, подлежащие проверке при различных видах осмотров в соответствии с 6.4.
6.5 Графики осмотров 
6.5.1 В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида эксплуатант (владелец) разрабатывает графики проведения осмотров. 
6.5.2 При составлении графика учитывают: 
- инструкцию изготовителя; 
- климатические условия, от которых может зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах. 
В графике перечисляют оборудование и элементы оборудования, подлежащие проверке при различных видах осмотров в соответствии с 6.4.
7.1. Эксплуатант (владелец) разрабатывает и обеспечивает исполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования на основе учета:
7.2. Эксплуатант (владелец) детской игровой площадки должен периодически, не менее одного раза в 12 мес., оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и на основе опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности
7.5 Информационное обеспечение безопасности 
Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие: 
- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием; 
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи; 
- номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования. 
Пример оформления информационной доски - см. приложение Г.



ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования

4.3.1. Оборудование и элементы оборудования должны:
- соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ Р ИСО/МЭК 50;
- соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены;
- быть такими, чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для ребенка и он мог его предвидеть;
- обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования;
- не допускать скопления воды на их поверхностях и обеспечивать свободный сток и просыхание.
4.3.2. Конструкцией оборудования должна быть обеспечена прочность, устойчивость, жесткость и пространственная неизменяемость.
4.3.3. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии (или изготовлены из коррозионно-стойких материалов).
4.3.4. Элементы оборудования из полимерных и композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменять по истечении периода времени, указанного изготовителем.
4.3.5. Элементы оборудования из древесины должны изготавливать из древесины классов "стойкие" и "среднестойкие" по ГОСТ 20022.2 и не должны иметь на поверхности дефектов обработки (например, заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.).
4.3.5.1. Элементы оборудования из древесины, от которых зависит его прочность, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2, дополнительно можно применять конструктивные методы защиты (например, металлический подпятник).
4.3.6. При выборе металлических креплений необходимо учитывать тип древесины и применяемого антисептика во избежание ускоренной коррозии металла.
4.3.7. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается.
4.3.8. Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается.
4.3.9. Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены.
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