                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Форма № 20-с 
АКТ
обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов 
г. Нарьян-Мар                                                                                                                                                                                                    	                 « 21 » Декабря 2016г.
Объект обследования: вентиляционные каналы и дымоходы (при наличии) в квартирах многоквартирного дома № 14 по ул. Выучейского кв.2
Цель обследования: определение пригодности дымоходов и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания газа и обеспечения нормативного воздухообмена (циркуляции).
Исполнитель: ООО «Базис-АДС» лицензия № 83-Б/00005 от 25.03.2016г., выдана Главным управлением МЧС по НАО.
Представители Исполнителя: 
Чистильщик 4го разряда – Канев П.Н. (удостоверение №                      ); Директор ООО «Базис-АДС» Малевинский Д.Ю.
Заказчик: ООО «Базис»                                                                 
Представители Заказчика: Начальник ЖРЭУ – Истомин И.А.; Генеральный директор ООО «Базис» -  Каменский Д.А.
Результаты проведенного обследования:
	№
п/п
	Обследуемые объекты
	Материал 
исполнения
	Количество
стояков 
	Размер
сечения

	№  квартир
присоединенных
каналами к стоякам
	Общее состояние
	Состояние
оголовков
труб
	Наличие тяги

	Заключение о
пригодности эксплуатации


	1
	Дымоходы
	__________
	_________
	__________
	__________________
	_____________
	____________
	_____________
	____________

	2
	Вентканалы
	метал
	9
	100Х150
	1-96
	хорошее
	хорошее
	Тяга есть
	пригодно

	3
	
____________
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]Условия проведения обследования: температура наружного воздуха  25 С0, температура в помещении 27 С0, при помощи прибора testo 410-1 (s/n 38449479/508) в стояках вентканалов, расположенных в  шахтах МКД зафиксирован показатель скорости потока воздуха от 5.9 м/с до 6.3 м/с, средний 6.1 м/с.
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М.п.											      М.п.
